**清 灰 系 统 电 脑 设 计 服 务**

日 期：

公 司：

联 系 人：

电 话： 传 真：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **袋 式 过 滤 除 尘 器** | | **设 计 参 数** | **建 议 参 数**  **范 围** | | **公 制 单 位** |
| 储 压 气 罐 工 作 压 力 | |  | 300 - 750 | | kPa |
| 喷 吹 管 长 度 | |  | 25 - 5000 | | mm |
| 喷 吹 管 内 径 | |  | 26.6, 40.9, 52.5, 62.7, 77.9 | | mm |
| 阀 门 到 喷 吹 管 经 过 弯 头 数 量 | |  | 0 - 3 | |  |
| 电 磁 导 阀 电 动 开 阀 时 间 | |  | 30 - 300 | | millisecs |
| 每 喷 吹 管 上 的 过 滤 袋 数 量 | |  | 1 - 30 | |  |
| 滤 袋 直 径 | |  | 100 - 160 | | mm |
| 滤 袋 长 度 | |  | 0.3 - 9.0 | | M |
| 气 布 比（过 滤 风 速） | |  | 0.005 - 0.075 | | m/sec |
| 滤 袋 前 后 压 差 | |  | 375 - 3000 | | Pascals |
| 工 作 环 境 温 度 | |  | 80℃ 或 200℃ 以下 | | ℃ |
| 过 滤 烟 尘 湿 度 | |  | | | ％ |
| 烟 尘 特 性 与 工 艺（粗/细/黏性） | |  | | | |
| 除 尘 器 是 否 应 用 在 防 爆 场 所 | | □ 是 □ 否 | | | |
| 是 否 选 用 覆 膜 滤 料 | | □是 □ 否 | | | |
| 滤 料 是 否 含 有 玻 纤 材 料 | | □是 □ 否 | | | |
| 是 否 安 装 文 丘 里 管 | | □ 是 □ 否 □请 建 议 | | | |
| 每 台 除 尘 设 备 处 理 风 量 | | AM3/hr | | 共 需 要 台 | |
| 在 线 / 离 线 清 灰 | | □ 在 线 □ 离 线 分 室 数 量＝ | | | |
| 每 个 气 包 希 望 安 装 阀 门 数 量 | | 个 | | | |
| 气 包 容 许 长 度（除 尘 器 每 个 气 室 宽 度） | | M | | | |
| **客 户 选 阀 要 求：** |  | | | | |

***请发邮件到高原控制有限公司上海代表处*** [***john.wong@pentair.com***](mailto:john.wong@pentair.com)

***并提供回复邮箱地址***